# Pasūtītāja nosaukums: AS «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»

Juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, Latvija, LV-1005

Kontaktpersona: Vladimirs Maļgins, Galvenais tehnologs

Kontakttelefons: + 371 27000891

E-pasta adrese: [vladimir.malgin@rer.lv](mailto:vladimir.malgin@rer.lv), [dt@rer.lv](mailto:dt@rer.lv)

# Virpas Nr.2 piegādes tehniskais uzdevums

# Pamatprasības

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Parametrs | Prasības |
| 1. | Iekārtas stāvoklis | Jauna |
| 2. | Maksimālais apstrādes diamters virs statnes | Ne mazāk kā 750 mm |
| 3. | Maksimālais apstrādes diamters virs suporta | Ne mazāk kā 520 mm |
| 4. | Maksimālais apstrādes garums | Ne mazāk kā 1500 mm |
| 5. | Lielākais pieļaujamais centros izvietojamā izstrādājuma svars | Ne mazāk kā 800 kg |
| 6. | Barošanas tīkla parametri | Trīsfāzu maiņstrāva 3x 400V, frekvence 50Hz |
| 7. | Papildprasības | * Darbgaldam jānodrošina detaļu izgatavošana   vismaz IT6 kvalitātē saskaņā ar ISO 286 standartu;   * Automātiska darbgalda eļļošanas sistēma; * Optiskie lineāli un ciparu indikācijas sistēma 3 asīm; * Gultas statnē esamība; * Trīsžokļu patrona pašcentrējoša – 1 gab.; * Četržokļu patrona – 1 gab.; * Žokļu papildkomplekti trīsžokļu patronai, tiešie un   apgrieztie pa 1 kompl.;   * Žokļu papildkomplekts četržokļu patronai – 1 kompl. * Kustīgā linete – 1 gab.; * Nekustīgā linete – 1 gab.; * Pārejas MT-5 ieliktnis – 1 gab.; * Balstcentrs – 1 gab.; * Rotējošs centrs – 1 gab.; * Garenpārvietošanas gala aizstūris. |
| 8. | Piegāde, apmācība, palaišana | Iekārtas piegāde ar nosacījumiem DAP, personāla apmācība, iekārtas montāžas, palaišanas darbi, palīgmateriāli, kuri nepieciešami iekārtas montāžai un palaišanai, jāiekļauj pamatcenā. |
| 9. |  | Dokumentu komplektā jāietilpst iekārtas ekspluatācijas un  apkopes instrukcijai, instrukcijai remontdarbu veikšanai ar  nomaināmo detaļu un mezglu nosaukumiem un kodiem,  elektroshēmai, kinemātiskajai shēmai, u.c.  Tehniskās dokumentācijas valoda – krievu un  latviešu. |
| 10. | Atbilstība ES standartiem | Jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst ES drošības standartiem. |
| 11. | Garantija | Ne mazāks par 12 mēnešiem kopš palaišanas diena. |